一、工具说明
    此工具用于Linux下刷写两个沐创N210网卡。

二、工具使用
    1、所有.sh文件如无执行权限，请执行chmod +x ./env.sh或chmod +x ./M989-C01/M989-D01.sh。
    2、如当前硬盘内没有环境，需联网然后执行 sudo ./env.sh 安装对应驱动和编译对应工具，执行完成后会自动重启。
    3、如果当前硬盘已安装环境，则请直接进入M989-D01执行sudo ./M989-D01.sh，然后输入第一个网口的MAC地址后完成MAC刷写。

三、更改记录
    1、初版释放，支持PXE，命名为M989-D01。